Author: RobertoR
Last saved by: Giovanni Schiochet
Company: Giacomini S.p.A.

Sistema ekinex® KNX per il
controllo di case ed edifici

www.ekinex.com
info@ekinex.com

Testo di capitolato

Termostato ambiente KNX Clima versione Easy o Classic
Apparecchio KNX con funzione di termostato ambiente. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio KNX con funzione di termostato ambiente. Misurazione di temperatura e umidità relativa mediante il sensore integrato. Interfaccia utente con display LCD retroilluminato e quattro tasti touch.  Disponibili 3 applicazioni specifiche per l’utilizzo del termostato come interfaccia per condizionamento:

Principali funzioni
•	Interfaccia UI con display LCD e tasti laterali touch retroilluminati
•	Misurazione di temperatura e umidità relativa mediante i sensori integrati con possibilità di invio dei valori sul bus
•	Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON / OFF) o proporzionale (PWM o continuo)
•	Controllo della ventilazione con regolazione continua o a 3 velocità
•	Modi di conduzione: riscaldamento e raffreddamento con possibilità di commutazione automatica, manuale o via bus
•	Controllo manuale o automatico di unità fan-coil con alimentazione idraulica a 2 o 4 tubi
•	Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento, configurabili anche tramite scenari (solo per modello Classic)
•	Commutazione automatica ON / OFF in funzione dell’inserimento/rimozione di una tessera o allo stato di apertura o chiusura delle finestre (per modello Easy)
•	Commutazione automatica tra i modi operativi in base alla presenza, all’inserimento/rimozione di una tessera o allo stato di apertura o chiusura delle finestre (solo per modello Classic)
•	Media pesata di due valori di temperatura
•	Visualizzazione di temperatura (misurata, setpoint ed esterna in °C o °F), allarmi ed errori (con codifica alfanumerica)
•	Controllo in umidificazione e deumidificazione
•	Invio sul bus della condizione interna o esterna all’area di comfort (impostabile)
•	Calcolo di valori psicrometrici (temperatura di rugiada e temperatura percepita) 
•	Visualizzazione di temperatura percepita, umidità relativa (misurata e setpoint in %)
•	Funzioni di limitazione temperatura superficiale e anticondensa (per impianti a pannello radiante)
•	Funzione antistratificazione
•	Avvio ritardato ventilatore fancoil (“hot-start”) temporizzato o in funzione della temperatura del fluido misurata alla batteria di scambio termico
•	Segnalazione apertura finestre
•	Applicazioni speciali di interfaccia per il condizionamento (VRF): pannello radiante + split, solo split o controllo On/Off
•	Funzioni logiche
•	
Altre caratteristiche
•	Custodia in plastica per montaggio a parete
•	Sensori luminosità e temperatura integrati
•	Sensore umidità relativa integrato
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS5 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKEM2TPE##.knxprod oppure APEKEM2TPF##.knxprod(## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
•	Placca serie 71 (Deep o Form) o ERA con finestra da 60 x 60 mm

Quantità

Codici:
•	EK-EM2-TP-E-… (versione Easy)
•	EK-EM2-TP-F-… (versione Classic)

Costruttore: EKINEX S.p.A.

EKINEX S.p.A.
via Novara 37  
28010 Vaprio d’Agogna (NO)

TCEKEM2TPEF_IT.rtf
Rel. 1.0
Agg. 09/2026