Testo di capitolato	
Presa coassiale TV connettore Maschio standard Keystone®
Presa terminale di segnale (“frutto”) maschio, da utilizzare per impianti TV con placche a muro o adattatori per connettori compatibili Keystone®.	
Descrizione
Il connettore presa coassiale TV maschio Ø 9,5 mm a standard Keystone® modello ekinex® EK-KSM-TVM-... è una presa terminale di segnale (“frutto”) maschio, da utilizzare per impianti TV con placche a muro o adattatori per connettori compatibili Keystone. Il connettore è a innesto rapido e predisposto per l’installazione all’interno di cover a 1 o 2 posti in materiale plastico con modularità 55 x 55mm (versioni EK-KSC-1K-... e EK-KSC-2K-...).

Caratteristiche principali
•	Applicazioni: TV

Dati tecnici
•	Diametro 9,5 mm
•	Resistenza meccanica: ≥ 1000 inserimenti / estrazioni
•	Resistenza di contatto: ≤ 0,03 Ω
•	Impedenza: 75 Ω
•	Fissaggio con vite
•	Adatto per cavo coassiale RG59 / RG60

Altre caratteristiche
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Involucro in materiale termoplastico
•	Collegamento semplificato senza impiego di attrezzi
•	Colori: bianco o nero
•	Senza alogeni
•	Dimensioni: 16,90 x 21,70 x 30,50 mm (LxHxP)
•	Peso: 7 g

Condizioni ambientali
•	Temperatura di esercizio: –10 °C ... +60 °C
•	Temperatura di imballaggio: –40 °C ... +70 °C
•	Umidità ammessa da 10 a 90 % (non condensante)
•	Grado di protezione: IP 20
	
Quantità

Codice: EK-KSM-TVM-...
Costruttore: Ekinex S.p.A.